import wiotp.sdk.device

import time

import random

myConfig = {

"identity": {

"orgId": "hj5fmy",

"typeId": "NodeMCU",

"deviceId":"12345"

},

"auth": {

"token": "12345678"

}

}

def myCommandCallback(cmd):

print("Message received from IBM IoT Platform: %s" % cmd.data['command'])

m=cmd.data['command']

client = wiotp.sdk.device.DeviceClient(config=myConfig, logHandlers=None)

client.connect()

while True:

temp=random.randint(-20,125)

hum=random.randint(0,100)

myData={'temperature':temp, 'humidity':hum}

client.publishEvent(eventId="status", msgFormat="json", data=myData, qos=0, onPublish=None)

print("Published data Successfully: %s", myData)

client.commandCallback = myCommandCallback

time.sleep(2)

client.disconnect()